**Тестовые олимпиадные задания (школьный уровень) по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» (ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ) для учащихся 8-9 КЛАССОВ АООП (Адаптированная основная общеобразовательная программа)**

**1.** . Бревна на лесопильной раме распиливают

 1) рифлевые вальцы

 2) полосовые пилы

 3) ленточные пилы

2. Изготовление детали из древесины начинается

1) с разметки заготовки

2) с выбора заготовки

3) обработки заготовки

3. Видом художественной обработки древесины являются

1) строгание

2) сверление

3) выжигание

4. Где более полно указаны черные металлы и их сплавы

 1) сталь, чугун, бронза

 2) латунь, медь, цинк

 3) железо, сталь, чугун

5.Что такое текстура?

 1) шпон

 2) фанера

 3) рисунок древесины

6. При опиливании металла используется…

 1) слесарная ножовка

 2) напильник

 3) зубило

7. . Какими должны быть ручки электромонтажного инструмента?

 1) Плоскими

2) Удобными в работе

3) Изолирующими

8. Зазор между подручником и заготовкой составляет

 1) 0,1 мм

 2) 20 -35 мм

 3) 2 – 3 мм

9. Неразъемное соединение можно реализовать с помощью

 1) шурупа

 2) заклепки

 3) гайки

10. **Для рубки металлов используется**

1) ножовка

2) зубило

3) напильник

4) сверло

11. **Какая часть отсутствует на токарном станке по обработке древесины**

 1) передняя бабка

 2) задняя бабка

 3) подручник

 4) подъемник

12. . Как называется кусок древесины, из которого изготавливаются детали?

1) материал

2) заготовка

3) древесина

13. Для чего служит задняя бабка станка?

 1) для установки заготовки

 2) для закрепления рабочего инструмента

 3) для закрепления правого конца длинной заготовки

14. С какой формой головки шурупы не применяются?

1) полукруглой;

2) потайной;

3) полупотайной;

4) квадратной.

15. **. Назначение стусла:**

1) Для проведения параллельных линий

2) Для точной распиловки досок

3) Для проведения перпендикулярных линий

4) Для точной распиловки заготовок под углом 900, 450, 600

16 Как называется напильник с крупной насечкой?

1) шлифовальный;

2) черновой;

3) ножевой;

4) рашпиль.

17. Что применяется для выжигания по дереву?

1) терморегулятор;

2) перо;

3) нагревательный элемент;

4) выжигательный аппарат.

18. Из каких основных частей состоит лобзик?

1) рамка, ножка, зажимной винт;

2) каркас, ручка, натяжной винт;

3) рамка, ручка, верхний и нижний зажимной винт.

19 .Проволоку изготавливают способом:

1) ковки;

2) штамповки;

3) волочения;

4) прессования.

20. В каком приспособлении токарного станка по обработке древесины можно закрепить заготовку для вытачивания декоративной тарелки?

1) в трезубце;

2) в планшайбе;

3) в патроне (стакане)

.

.

**Каждый правильный ответ 1 балл**

**ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для 8-9 КЛАССОВ АООП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № заданий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответы | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |